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ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:
[bookmark: _Hlk153051170][bookmark: _Hlk153963937][bookmark: _Hlk153963918]Magistrát města Pardubic, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení, kterou dne 22.8.2026 podali
Bc. Tereza Blanařová, Dis., nar. 15.11.1991, Mnětická 60, Nemošice, 530 03  Pardubice 3,
Mgr. Vít Blanař, Ph.D., nar. 13.3.1987, Gagarinova 378, Polabiny, 530 09  Pardubice 9,
které zastupuje Ing. Michal Navrátil, IČO: 09538682, Pomezí 397, 569 71  Pomezí
[bookmark: _Hlk153051523](dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 212 stavebního zákona
p o v o l u j e
ve zrychleném řízení stavbu:
„Stavební úpravy, modernizace, přístavba a nástavba stávajícího rodinného domu č.p. 60“
Pardubice, Nemošice, ul. Mnětická 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 72, parc. č. 191/6 v katastrálním území Nemošice.

Stavba obsahuje:
· Jedná se o stavební úpravy objektu rodinného domu, bude provedena přístavba na jižní straně domu č.p. 60 a půdní vestavba. Objekt je zděný, dvoupodlažní, částečně podsklepený, obdélníkového půdorysného tvaru, o celkové zastavěné ploše 227,35 m2, zastřešený sedlovou střechou se sklonem 34°, max. výšky hřebene 7,50 m od ±0,00 (±0,00 = upravený terén). Dojde k úpravě vnitřních dispozic objektu. Celý objekt bude zateplen.
· Stavebními úpravami dojde k vybourání stávajícího dřevěného schodiště vedoucího z 1. NP do podkroví. V nové poloze bude vybudováno monolitické železobetonové schodiště na půdu.
· Dále bude provedena novostavba garáže na pozemcích parc. č. st. 72 a parc. č. 191/6 v k.ú. Nemošice. Objekt bude zděný, jednopodlažní, obdélníkového půdorysného tvaru max. rozměrů 10,47 x 4,47 m, o celkové zastavěné ploše 46,80 m2, zastřešený sedlovou střechou se sklonem 25°, max. výšky hřebene 3,83 m od ±0,00 (±0,00 = podlaha garáže). Objekt garáže nebude vytápěn. Větrání objektu garáže bude přirozené okny a trvale otevřenými větracími otvory.
Odstupová vzdálenost objektu garáže od společné hranice s pozemkem parc. č. st. 70 v katastrálním území Nemošice bude 1,26 m. Odstupová vzdálenost objektu garáže od společné hranice s pozemkem parc. č. 616/19 v katastrálním území Nemošice bude 15,36 m. Odstupová vzdálenost objektu garáže od objektu rodinného domu bude 3,40 m.
· Na jižní straně objektu rodinného domu bude provedena dřevěná terasa o celkové zastavěné ploše cca 31,50 m2. 
· V objektu rodinného domu budou provedeny nové rozvody ZTI, topení, elektro instalace.
· Dešťové odpadní vody ze střechy objektu budou svedeny do akumulační nádrže v jihozápadní části pozemku parc. č. st. 72 v k.ú. Nemošice, o objemu 8,0 m3.
· Splašková kanalizace bude svedena do revizní šachty umístěné na pozemku parc. č. st. 72 v k.ú. Nemošice a bude napojena na stávající kanalizační řad vedený v pozemku parc. č. 616/19 v k.ú. Nemošice.
· Stávající septik bude zrušen; bude vyčerpán, vyčištěn a zasypán. 
· Zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo vzduch/voda. Doplňkovým zdrojem tepla budou krbová kamna.
· Objekt rodinného domu je napojen na elektro, plynovod, vodovod a splaškovou kanalizaci. 
Připojení plynu bude zrušeno, přípojka bude odpojena. 
· Větrání objektu bude pomocí nově navržené vzduchotechniky s rekuperací.
· Na pozemcích parc. č. st. 72 a parc. č. 191/6 v k.ú. Nemošice budou vybudovány zpevněné plochy pochozí a pojezdové.
· Parkování pro 1 osobní automobil bude zřízeno na zpevněné ploše na pozemku parc. č. st. 72 v k.ú. Nemošice a pro 1 osobní automobil bude v nově vybudované garáži.
· Dopravní napojení objektu je stávající, přístup i příjezd na pozemek je z veřejné komunikace (pozemek parc. č. 616/19 v k.ú. Nemošice, ul. Mnětická).
· V objektu bude 1 bytová jednotka o velikosti 4+kk. Vstup do domu je z východní strany domu.
Dispoziční řešení rodinného domu v 1. NP - zádveří, komoda, WC, chodba, 2 pokoje, ložnice, koupelna + WC, obývací pokoj s kuchyní + stolování, terasa.
Z prostoru chodby povede schodiště do podkroví. 
Dispoziční řešení rodinného domu v podkroví - hala se schodištěm, technická místnost, 3 půdní prostory (místnosti).

Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o povolení záměru, kterou vypracoval hlavní projektant Ing. Michal Navrátil, autorizovaný projektant pozemních staveb, ČKAIT 1007745; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) úplné dokončení stavby.
4. Stavba bude dokončena do 12/2028.
5. Stavba bude prováděna oprávněným zhotovitelem - stavebním podnikatelem. Před zahájením stavebních prací stavebníci předloží stavebnímu úřadu doklady o zhotoviteli stavby (právnické osoby výpis z obchodního rejstříku, fyzické osoby osvědčení o autorizaci). Případná změna stavebního podnikatele v průběhu stavby bude stavebnímu úřadu oznámena.
6. Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody bydlení, a to i v noční době. Stavební práce musí být prováděny tak, aby byly dodrženy platné hygienické předpisy, zejména nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví, ochrana před nepříznivými účinky hluku a vibrací a aby obyvatelé blízkých staveb byli minimálně rušeni zejména hlučností a prašností.
7. Stavebník zajistí, že s veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavby, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ust. § 3 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ust. § 2 až 4 a přílohy 1 až 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
9. Při provádění stavby budou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
10. Požárně nebezpečný prostor ze stavby nebude zasahovat na sousední pozemky a stavby.
11. Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, jak je uvedeno v ustanovení § 14 vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.
12. Neodstavovat stavební mechanizaci na zelených plochách a přístupových cestách. Zabezpečit stavební materiály a odpady před rozfoukáním větrem. Na stavbě, v zařízení staveniště a v okolí stavby udržovat pořádek a čistotu.
13. Při stavebních pracích bude brán maximální ohled na okolí. Zhotovitel v maximální možné míře omezí prašnost a hlučnost při výstavbě. Po ukončení stavebních prací a při jejich provádění, budou stavbou dotčené prostory, které nebyly součástí stavby, uvedeny do původního stavu.
14. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Veškerá pracovní místa budou řádně označena a umístěna dle příslušných TP vč. dopravního značení a zařízení.
15. Zhotovitel stavby musí pro stavbu použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby a při běžné údržbě byla zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Vlastnosti výrobků pro stavbu mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby musí být ověřeny podle zvláštních předpisů - např. zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (§ 156 stavebního zákona). K závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen doklad o ověření požadovaných vlastností výrobků podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.
16. Dojde-li k poškození veřejných prostranství mechanizací, dopravou materiálu nebo stavebními pracemi, budou tato prostranství neprodleně uvedena do původního stavu, případné znečištění bude řešeno okamžitou očistou.
17. Po celou dobu stavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném stavu, a to i pro osobní automobily, bude zajištěn bezpečný přístup k jednotlivým nemovitostem a příjezd pro hasiče, sanitní vozy a vozy havarijní služby, Všechny stávající dopravní plochy nesmí být vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a znečišťovány: případné znečištění musí být neprodleně odstraněno. Materiál a zemina z výkopu nesmí být ani krátkodobě skladována na dopravních plochách.
18. Při realizaci stavby nebudou sousední pozemky jakkoliv dotčeny, tzn., že na hranicích pozemků nebude skladován stavební materiál, zemina atd. V případě poškození majetku vlastníků sousedních nemovitostí v souvislosti se stavbou dojde k odstranění závady na náklady stavebníka.
19. V trase stavby dojde ke střetu se zařízením v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření pod zn.: 001180134778 ze dne 22.8.2026.
20. V trase stavby dojde ke střetu se zařízením v majetku společnosti GasNet Služby, s.r.o.. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření pod zn. 5003583172 ze dne 1.6.2026.
21. V trase stavby dojde ke střetu se zařízením v majetku společnosti CETIN a.s.. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření pod č.j.: 135133/26 ze dne 19.5.2026. 
22. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. pod č.j.: VS/Vrb/2026/1467 (VS/Vrb/2026/1133) ze dne 21.5.2026.
23. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Služby města Pardubic a.s. pod zn. 26309/IO ze dne 25.5.2026: 
· Práce budou provedeny tak, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost stáv. objektů (záchr.
systém, TKO ap).
· Před zahájením prací požádá investor o vytýčení kabelových tras VO divizi VO SmP a.s. (tel. 466 260 854, mail: svarc@smp-pce.cz) minimálně 1 týden před zahájením prací a budou dohodnuty další podmínky postupu prací v blízkosti VO včetně zápisu do stavebního deníku. Bez vytýčení trasy a přesného určení uložení VO stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytýčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu. Protokol o vytýčení má platnost 2 měsíce.
· Při provádění prací musí být dodrženy všechny platné normy, předpisy a ochranné pásmo od
kabelového vedení VO minimálně 1 m, zejména ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
· Při provádění prací musí být kabelové vedení a stožáry VO zajištěny tak, aby nedošlo k jejich
poškození. Všechny výkopy v blízkosti sítí VO na vzdálenost menší jak 1 m budou provedeny ručně. U stožárů VO provádět zemní práce tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo narušení jejich statiky.
V případě poškození kabelového vedení VO bude vyměněna celá trasa mezi jednotlivými stožáry VO v souladu s daným technickým předpisem "Zásady výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubic".
· V místě křížení inženýrských sítí bude kabel. vedení VO na náklady investora uloženo do chráničky (KOPOHALF prům. 110 mm) a kabelové vedení VO bude uloženo nad navrženou inž. sítí. V případě poškození kabelového vedení bude vyměněna celá trasa mezi jednotlivými stožáry, a to na náklady investora. Stožár VO bude musí být vzdálen od hrany vjezdu 1 m.
· Výkopy prováděné v ochranné pásmu kabelového vedení VO budou před záhozem
zkontrolovány zástupcem divize VO SmP a.s. (před záhozem - min. 2 pracovní dny předem, tel. 466 260 854 nebo e-mail: svarc@smp-pce.cz). O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku.
· Kabelové vedení VO nesmí být uloženo pod pevnými překážkami. Na kabelovém vedení VO a v jeho ochranném pásmu nebudou umístěny žádné objekty předmětné stavby.
· Investor objedná v průběhu a před dokončením prací u divize VO SmP a.s. (na tel. 466 260 854, e-mail: svarc@smp-pce.cz) kontrolu kabelových tras před záhozem (minimálně 2 pracovní dny předem) a to doloží protokolem o kontrole provedené stavby VO. V případě, že bude muset být počet kontrol VO častější, než je běžné pro tento typ stavby, budou kontroly hrazeny objednatelem (faktura bude vyčíslena dle skutečnosti). 
· Každý zásah do stávajícího souboru VO v majetku nebo správě VO SmP a.s. provede na
základě objednávky investora divize VO SmP a.s. (jedná se o odpojení a připojení řešené části
veřejného osvětlení, faktura bude vyčíslena dle skutečnosti), které bude předáno zaměření skutečného provedení stavby zakreslené do katastrální a technické mapy, výkres skutečného provedení a výchozí revize elektro na VO.
Stávající soubor veřejného osvětlení bude zachován funkční až do zprovoznění nově vybudovaného souboru VO. Odstraněné zařízení bude předáno vlastníkovi - SmP a.s. Demontované stávající osvětlení v majetku SmP a.s. bude předáno SmP a.s. po předchozí telefonické domluvě (tel. 466 260 854). 
· Na soubor veřejného osvětlení nebudou umisťována bez našeho povolení jiná zařízení a tyto
soubory nebudou ani nijak upravovány (polepy apod.). Před montážními dvířky sloupů VO nebudou ve vzdálenosti 1,0m umístěny žádné objekty, mobiliář či vysázena zeleň, rovněž na kabelovém vedení a v jeho ochranném pásmu nebudou vysázeny dřeviny a umístěny žádné objekty či mobiliář. 
· Na kabelovém vedení a 1 m od stožárů VO nebude uskladněn stavební materiál ani zde nebude umístěno zařízení staveniště a kabelové vedení nebude pojížděno vozidly stavby. 
· Soubor VO bude po dobu stavby nepřetržitě přístupný pro zajištění jeho správy a údržby.
· Dojde-li k poškození zařízení VO stavebními pracemi, mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, požadujeme provedení oprav poškozených částí na náklady investora.
24. Budou dodrženy podmínky vyjádření Úřadu městského obvodu Pardubice IV pod č.j.: UMO4/755/2026/OIDHS/Sm/2 ze dne 25.5.2026:
· V případě dotčení místní komunikace je stavebník povinen před zahájením stavebních prací požádat o povolení zvláštního užívání místní komunikace dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Úřad městského obvodu Pardubice IV, odbor investic, dopravy a hospodářské správy minimálně 30 dní předem.
· V případě, že realizace stavby bude vyžadovat uzavírku místní komunikace, je stavebník povinen nejméně 30 dnů před zahájením stavebních prací požádat příslušný silniční správní úřad, tj. Úřad městského obvodu Pardubice IV, odbor investic, dopravy a hospodářské správy, o povolení uzavírky místní komunikace podle § 24 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
· Budou-li stavební práce probíhat na veřejném prostranství ve vlastnictví Statutárního města Pardubice, stavebník je povinen před zahájením stavebních prací požádat o vydání souhlasu s užíváním tohoto prostranství Úřad městského obvodu Pardubice IV, odbor investic, dopravy, a hospodářské správy minimálně 30 dní předem.
· Při realizaci stavby bude stávající chodník ochráněn proti poškození při přejezdu stavební technikou (např. přejezdový plech).
· Dotčený úsek vozovky a chodníku bude uveden v předešlý stav.
· Před zahájením stavby bude Úřadu městského obvodu Pardubice sdělen kontakt (telefonní číslo, e-mail) na stavbyvedoucího, či kontaktní osobu, která bude stavbu provádět.
· S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, musí stavebník nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
· Při realizaci stavby nesmí být přilehlé komunikace vlivem stavby nebo související dopravy znečišťovány. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno. 
25. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje pod č.j.: KHSPA 12946/2026/HOK-Pce ze dne 28.5.2026:
· Před uvedením stavby do užívání bude KHS předloženo měření hluku ze stacionárních zdrojů hluku řešeného záměru na st. p. č. 72, k.ú. Nemošice, (tj. z rekuperační jednotky a z tepelného čerpadla typu Viessmann Vitocal 250-A), při maximálním provozu a při souběhu. Měření bude provedeno v nejbližším chráněném venkovním prostoru stavby, v době noční. Protokolem z měření bude doloženo nepřekročení hygienického limitu hluku. Podmínka je stanovena v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
26. Budou dodrženy podmínky stanoviska (JES) Magistrátu města Pardubic, Odboru životního prostředí pod č.j.: OŽP/109429/26/FR ze dne 8.6.2026. 
27. Před zahájením stavby budou zhotoviteli předána všechna vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a zařízení, která budou aktualizována (v případě uplynutí jejich platnosti). Stavebník zajistí, aby na stavbě nebo staveništi byly k dispozici všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
28. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do dokončení stavby.
29. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí podle ustanovení § 235 zákona č. 283/2021 Sb., nový stavební zákon. Stavebník pro vydání kolaudačního rozhodnutí zajistí, aby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. 
 Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: 
Mgr. Vít Blanař, Ph.D., nar. 13.3.1987, Gagarinova 378, Polabiny, 530 09  Pardubice 9
Bc. Tereza Blanařová, Dis., nar. 15.11.1991, Mnětická 60, Nemošice, 530 03  Pardubice 3
Odůvodnění:
Dne 22.8.2026 podal stavebník žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení.
[bookmark: _Hlk153054344]Podklady žádosti:
· plná moc k zastupování stavebníka,
· projektová dokumentace zpracovaná oprávněnou osobou,
· souhlasy všech účastníků řízení se záměrem vyznačené na situačním výkresu dokumentace,
· jednotné environmentální stanovisko Magistrátu města Pardubic, Odboru životního prostředí pod č.j.: OŽP/109429/26/FR ze dne 8.6.2026,
· stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje pod č.j.: KHSPA 12946/2026/HOK-Pce ze dne 28.5.2026,
· stanovisko Ministerstva obrany, sekce majetkové pod č.j. MO 749533/2026-1322 ze dne 10.8.2026,
· vyjádření Úřadu městského obvodu Pardubice IV pod č.j.: UMO4/755/2026/OIDHS/Sm/2 ze dne 25.5.2026.
[bookmark: _Hlk153964370]
Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebník o to požádal a
a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
b) nejde o záměr EIA,
c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,
e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

[bookmark: _Hlk50439867][bookmark: _Hlk153054939][bookmark: _Hlk153053884][bookmark: _Hlk153055279]Stavební úřad posoudil, zda je záměr v souladu s
a)   územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území,
b)  cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán,
c)   požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
d)   požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy,
e)   požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu,
f)   ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení,
které hodnotí a poměřuje ve vzájemných souvislostech. 
Při posuzování souladu záměru s požadavky jiných právních předpisů vycházel stavební úřad z vyjádření nebo závazných stanovisek dotčených orgánů.
Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. 
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Statutární město Pardubice, Štěpánka Čiháková, Věra Petrželová, Jaroslav Semonský, Lenka Semonská, Václava Brandejsová, Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., CETIN a.s., GasNet Služby, s.r.o., Městský obvod Pardubice IV, ČEZ Distribuce, a. s., Služby města Pardubic a.s.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru majetkovému, stavebního řádu a územního plánování, které o odvolání rozhodne, a to cestou Magistrátu města Pardubic, stavebního úřadu, u něhož se odvolání podává.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Včas podané a přípustné odvolání má dle ustanovení § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
[bookmark: _Hlk509223424]Stavební úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí povolení stavby zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.




Bc. Jana Novotná
referent stavebního úřadu
 


Příloha: situace záměru 


Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 4000 Kč byl zaplacen dne 6.10.2026.

Obdrží:
účastníci (dodejky/DS)
Mgr. Vít Blanař, Ph.D., IDDS: 2v6mbj6
	trvalý pobyt: Gagarinova č.p. 378, Polabiny, 530 09  Pardubice 9,
Bc. Tereza Blanařová, Dis., IDDS: 5dytvbt
	trvalý pobyt: Mnětická č.p. 60, Nemošice, 530 03  Pardubice 3,
oba zastoupeni: Ing. Michal Navrátil, IDDS: kyyk3iy
	místo podnikání: Pomezí č.p. 397, 569 71  Pomezí
Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí č.p. 1, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice 2
Štěpánka Čiháková, IDDS: savze3z
	trvalý pobyt: Mnětická č.p. 61, Nemošice, 530 03  Pardubice 3
Věra Petrželová, Mnětická č.p. 59, Nemošice, 530 03  Pardubice 3
Jaroslav Semonský, 28. října č.p. 228, Nemošice, 530 03  Pardubice 3
Lenka Semonská, 28. října č.p. 228, Nemošice, 530 03  Pardubice 3
Václava Brandejsová, Mnětická č.p. 294, Nemošice, 530 03  Pardubice 3
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgx3v
	sídlo: Teplého č.p. 2014, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
	sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
	sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2
Městský obvod Pardubice IV, IDDS: 3kgb22c
	sídlo: Bokova č.p. 315, Pardubičky, 530 03  Pardubice 3
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
	sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2
Služby města Pardubic a.s., IDDS: yc9gb95
	sídlo: Hůrka č.p. 1803, Bílé Předměstí, 530 12  Pardubice 12
 
dotčené orgány
Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk
	sídlo: Tychonova č.p. 1/1, 160 01  Praha 6-Hradčany
Úřad městského obvodu Pardubice IV, IDDS: 3kgb22c
	sídlo: Bokova 315, 530 03  Pardubice 3
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86
	sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3
Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova č.p. 44, Pardubice I, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice 2












Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.


Vyvěšeno dne: ..............................			Sejmuto dne: ....................................



Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyrozumění. 
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