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ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:
[bookmark: _Hlk153051170][bookmark: _Hlk153963937][bookmark: _Hlk153963918]Magistrát města Pardubic, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení, kterou dne 30.7.2026 podala společnost
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, Teplého 2014, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2,
kterou zastupuje Ivana Votavová, Podhumenská 62, Pardubice IV-Staročernsko, 530 02  Pardubice 2
[bookmark: _Hlk153051523](dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 212 stavebního zákona
p o v o l u j e
ve zrychleném řízení stavbu:
„VAK PARDUBICE - MODERNIZACE AREÁLU NEMOŠICE“
Pardubice, Nemošice

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 73, parc. č. 538/2, 539/2, 539/3, 636/3 v katastrálním území Nemošice.


Stavba obsahuje:
· Jedná se o modernizaci areálu společnosti VaK Pardubice, a.s. na pozemcích parc. č. st. 73, 538/2, 539/2, 539/3, 636/3 v katastrálním území Nemošice. Areál je využíván primárně na čerpání a úpravu vody, jsou zde přidružené sklady, administrativa, dočasné ubytování a garáže.

SO 01 - 2074.1  Odstranění objektu kanceláří
· Objekt kanceláří bude kompletně zdemolován, včetně kotelny a objektu skladů; na jejich místě bude provedena novostavba školícího centra primárně pro zaměstnance VAK, alternativně pro návštěvníky.
SO 02 - 2204.2  Novostavba vzdělávacího centra
· Bude se jednat o dvoupodlažní, zděný objekt, s pultovou střechou, střešní krytina bude plechová. Objekt bude nepravidelného půdorysného tvaru o celkové zastavěné ploše 297,00 m2. Max. výška v hřebeni bude +8,40 m od ±0,00 (±0,00 = podlaha objektu).  
· Zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo vzduch/voda s vnitřní jednotkou o výkonu 9 kW. 
SO 03 - 2024.3  Stavební úpravy vily
· Objekt je určen k celkové rekonstrukci, bude provedena nástavba a přístavba objektu vily. Objekt bude třípodlažní, s jedním podzemním podlažím, nepravidelného půdorysného tvaru o celkové zastavěné ploše 198,00 m2. Max. výška v hřebeni bude +11,22 m od ±0,00 (±0,00 = podlaha objektu). 
· U objektu dojde k odbourání přístavku na východní straně objektu a ke schodišti na severní straně objektu. Zároveň budou odstraněny doplňkové malé objekty náležející k již nefunkčnímu krytu v 1. PP objektu.
· Celý objekt vily bude zateplen ETIC + sendvičem tvořeným minerální izolací, difuzní fólií a plechovou fasádou. 
· Zdrojem tepla bude plynový kondenzační kotel o modulovaném výkonu 3,9-33,3 kW.
· Na střeše objektu je umístěna fotovoltaická elektrárna.
Z důvodu rekonstrukce objektu SO 03 bude stávající domovní NTL plynovod v objektu demontován. Úprava a výměna inženýrských sítí ve dvoře areálu si vyžádá i přeložení podzemního vedení NTL plynovodu. Bude zrušena trasa v rozsahu od přechodu přes příjezdovou komunikaci pro vstup do objektu SO 03. Na novou plynovodní přípojku budou připojeny objekty SO 03 a SO 04.
SO 04 - 2024.4  Stavební úpravy úpravny vody
· Bude ubourána část skladů na západní straně objektu.
· V objektu vodárny dojde k výměně výplní otvorů a k rekonstrukci střešních plášťů a fasády. Bude provedena změna vnitřní dispozice, dojde k posunutí bočního vstupu do místa původní výplně.
· Zdrojem tepla bude plynový kondenzační kotel o modulovaném výkonu 2,9-10,9 kW.
Před objektem SO 04 bude vysazena nová vodoměrná šachta. Vodovodní přípojka bude zakončená hlavním uzávěrem DN 50 ve vodoměrné šachtě.
SO 05 - 2024.5  Stavební úpravy garáží
· Dojde k částečné rekonstrukci garáží. Bude provedena výměna garážových dveří za nové sekční elektricky ovládané.
SO 06 - 2064.6  Vnější drobné objekty, oplocení a mobiliář
· Bude provedeno nové oplocení areálu + dojde k rekonstrukci původního oplocení.
SO 07 - 2031.7  Dopravní řešení 
· Parkovací a zpevněné plochy budou zrekonstruovány a dojde k jejich rozšíření.

Splaškové odpadní vody budou svedeny do stávající areálové splaškové kanalizace PVC, DN 200 SN 12. Splašková kanalizace je zaústěná do stávající čerpací šachty ČŠ1, která se nachází v areálu provozního zázemí vodního zdroje na pozemku parc. č. 539/2 v k.ú. Nemošice. Objekty SO 02, SO 03, SO 04 budou mít novou vlastní objektovou splaškovou gravitační přípojku zakončenou ve stávající kanalizační šachtě venkovní splaškové kanalizace. 

Dešťové vody budou v omezeném rozsahu zadržovány a zpětně využívány pro zálivku, přebytečné vody budou následně zasakovány na pozemcích investora, a to ve 3 vsakovacích objektech. Každý objekt má vlastní objektovou dešťovou gravitační přípojku zakončenou do areálové dešťové kanalizace.

Připojení na dopravní infrastrukturu zůstane stávajícími sjezdy z ulice Vodárenská.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o povolení záměru, kterou vypracoval Ing. arch. Pavel Mudruňka, autorizace se všeobecnou působností (A.0), ČKA 01 241; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) úplné dokončení stavby.
4. Stavba bude dokončena do 12/2028.
5. Stavba bude prováděna oprávněným zhotovitelem - stavebním podnikatelem. Před zahájením stavebních prací stavebníci předloží stavebnímu úřadu doklady o zhotoviteli stavby (právnické osoby výpis z obchodního rejstříku, fyzické osoby osvědčení o autorizaci). Případná změna stavebního podnikatele v průběhu stavby bude stavebnímu úřadu oznámena.
6. Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody bydlení, a to i v noční době. Stavební práce musí být prováděny tak, aby byly dodrženy platné hygienické předpisy, zejména nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví, ochrana před nepříznivými účinky hluku a vibrací a aby obyvatelé blízkých staveb byli minimálně rušeni zejména hlučností a prašností.
7. Stavebník zajistí, že s veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavby, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ust. § 3 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ust. § 2 až 4 a přílohy 1 až 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
9. Při provádění stavby budou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
10. Požárně nebezpečný prostor ze stavby nebude zasahovat na sousední pozemky a stavby.
11. Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, jak je uvedeno v ustanovení § 14 vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.
12. Neodstavovat stavební mechanizaci na zelených plochách a přístupových cestách. Zabezpečit stavební materiály a odpady před rozfoukáním větrem. Na stavbě, v zařízení staveniště a v okolí stavby udržovat pořádek a čistotu.
13. Při stavebních pracích bude brán maximální ohled na okolí. Zhotovitel v maximální možné míře omezí prašnost a hlučnost při výstavbě. Po ukončení stavebních prací a při jejich provádění, budou stavbou dotčené prostory, které nebyly součástí stavby, uvedeny do původního stavu.
14. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Veškerá pracovní místa budou řádně označena a umístěna dle příslušných TP vč. dopravního značení a zařízení.
15. Zhotovitel stavby musí pro stavbu použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby a při běžné údržbě byla zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Vlastnosti výrobků pro stavbu mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby musí být ověřeny podle zvláštních předpisů - např. zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (§ 156 stavebního zákona). K závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen doklad o ověření požadovaných vlastností výrobků podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.
16. Dojde-li k poškození veřejných prostranství mechanizací, dopravou materiálu nebo stavebními pracemi, budou tato prostranství neprodleně uvedena do původního stavu, případné znečištění bude řešeno okamžitou očistou.
17. Po celou dobu stavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném stavu, a to i pro osobní automobily, bude zajištěn bezpečný přístup k jednotlivým nemovitostem a příjezd pro hasiče, sanitní vozy a vozy havarijní služby, Všechny stávající dopravní plochy nesmí být vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a znečišťovány: případné znečištění musí být neprodleně odstraněno. Materiál a zemina z výkopu nesmí být ani krátkodobě skladována na dopravních plochách.
18. Při realizaci stavby nebudou sousední pozemky jakkoliv dotčeny, tzn., že na hranicích pozemků nebude skladován stavební materiál, zemina atd. V případě poškození majetku vlastníků sousedních nemovitostí v souvislosti se stavbou dojde k odstranění závady na náklady stavebníka.
19. V trase stavby dojde ke střetu se zařízením v majetku společnosti CETIN a.s.. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření pod č.j.: 162712/26 ze dne 15.6.2026. 
20. V trase stavby dojde ke střetu se zařízením v majetku společnosti GasNet Služby, s.r.o.. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky sdělení pod zn. 5003604091 ze dne 23.6.2026.
21. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Služby města Pardubic a.s. pod zn. 26358/IO ze dne 23.6.2026:
· Práce budou provedeny tak, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost stáv. objektů (záchr. systém, TKO ap).
· Před zahájením prací požádá investor o vytýčení kabelových tras VO divizi VO SmP a.s. (tel. 466 260 854, mail: svarc@smp-pce.cz) a budou dohodnuty podmínky postupu prací v blízkosti VO včetně zápisu do stavebního deníku (minimálně 5 pracovních dní předem). Bez vytýčení trasy a přesného určení uložení VO stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytýčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu. Protokol o vytýčení má platnost 2 měsíce.
· Při provádění prací musí být dodrženy všechny platné normy, předpisy a ochranné pásmo od kabelového vedení VO minimálně 1 m, zejména ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
· Požadujeme, aby vzdálenost mezi vnější hranou stávajícího betonového základu stožáru veřejného osvětlení byla u nových přípojek od líce potrubí přípojky plynu, vody a kanalizace minimálně 1 m.
· Při provádění prací musí být kabelové vedení VO zajištěno tak, aby nedošlo k jeho poškození. V případném místě křížení inženýrských sítí bude kabelové vedení VO na náklady investora uloženo do chráničky (KOPOHALF prům. 110 mm) a kabelové vedení VO bude uloženo nad navrženou inž. sítí. Všechny výkopy v blízkosti sítí VO na vzdálenost menší jak 1 m budou prováděny ručně. U stožárů VO provádět zemní práce tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo narušení jejich statiky.
V případě kolize se stávající trasou VO bude kabelová trasa VO odkopána a přeložena, v případě poškození bude vyměněna celá trasa mezi jednotlivými stožáry VO včetně odhadu nákladů, které půjdou k tíži investora plus náklady s tím spojené (projekt, projednání, povolení, zaměření apod.). Tyto práce budou provedeny v souladu s technickým předpisem "Zásady výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubic" (Technický předpis je k dispozici na: www.smp-pce.cz ve složce Veřejné osvětlení) a budou hrazeny z finančních prostředků investora.
· Pod případným novým sjezdem bude stávající kabelové vedení VO na náklady investora uloženo do chráničky (KOPOHALF prům. 110 mm) s přesahem 0,5 m na každou stranu. Sjezd bude umístěn mimo stožár VO, a to tak, že hrana sjezdu bude vzdálena min. 1,0 m od líce stožáru VO. Základy plotu budou vzdáleny min. 0,5 m od osy kabelového vedení VO. 
· Výkopy prováděné v ochranném pásmu kabelového vedení VO budou před záhozem zkontrolovány zástupcem divize VO SmP a.s. (před záhozem - min. 2 pracovní dny předem, tel. 466 260 854 nebo e-mail: svarc@smp-pce.cz). O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku.
· Kabelové vedení VO nesmí být uloženo pod pevnými překážkami (kontejnerová a parkovací stání ap.) Na kabelovém vedení VO a v jeho ochranném pásmu nebudou umístěny žádné objekty předmětné stavby.
· Stožáry VO budou stále přístupné a budou mimo případné zařízení staveniště, na kabelovém vedení VO nebude zřízeno staveniště, nebude uskladněn materiál ani nad ním nebudou parkovat auta (vozidla stavby a stavební technika).
· Na soubor veřejného osvětlení nebudou umisťována bez našeho povolení jiná zařízení a tyto soubory nebudou ani nijak upravovány (polepy apod.). Před montážními dvířky sloupů VO nebudou ve vzdálenosti 1,0 m umístěny žádné objekty, mobiliář či vysázena zeleň, rovněž na kabelovém vedení a v jeho ochranném pásmu nebudou vysázeny dřeviny a umístěny žádné objekty či mobiliář.
· Každý zásah do stávajícího souboru VO v majetku nebo správě VO SmP a.s. provede na objednávku investora divize VO SmP a.s. (jedná se o odpojení a připojení řešené části veřejného osvětlení), které bude předáno zaměření skutečného provedení stavby zakreslené do katastrální mapy, výkres skutečného provedení a výchozí revize elektro na VO.
Stávající soubor veřejného osvětlení bude zachován funkční až do zprovoznění nově vybudovaného souboru VO. Odstraněné zařízení bude předáno vlastníkovi - SmP a.s. Demontované stávající osvětlení v majetku SmP a.s. bude předáno SmP a.s. po předchozí telefonické domluvě (tel. 466 260 854). 
· Investor objedná v průběhu a před dokončením prací u divize VO SmP a.s. (na tel. 466 260 854, e-mail: svarc@smp-pce.cz) kontrolu kabelových tras před záhozem (minimálně 2 pracovní dny předem). V případě, že bude muset být počet kontrol VO častější, než je běžné pro tento typ stavby, budou kontroly hrazeny objednatelem (faktura bude vyčíslena dle skutečnosti). Protokol o kontrole bude předložen SÚ při kolaudaci. 
· Hranice řešeného území (dočasného záboru pro zařízení staveniště) bude umístěna za soubor VO, který bude po celou dobu stavby (demolice) nepřetržitě přístupný pro zajištění jeho správy a údržby.
· Dojde-li k poškození majetku SmP a.s. (veřejné osvětlení, reklamní tabule, výlepové plochy atd.) stavebními pracemi, mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, požadujeme provedení oprav poškozených částí na náklady investora. 
22. Bude dodržena podmínka vyjádření Dopravního podniku města Pardubic a.s. pod zn. Lp/26/135e ze dne 18.6.2026:
· Stavbou nebude omezen pravidelný provoz linek městské hromadné dopravy po přilehlé komunikaci.
23. Budou dodrženy podmínky stanoviska (JES) Magistrátu města Pardubic, Odboru životního prostředí pod č.j.: OŽP/121286/26/Ri ze dne 22.6.2026:
· Před zahájením stavebních prací je třeba mít zajištěno předání stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady písemnou smlouvou.
· Doklady o předání odpadů oprávněné osobě a doklady o využití vedlejších stavebních produktů budou neprodleně po provedení demolice zaslány na OŽP MmP.
· Při odstraňování stavby je nutné dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. 
24. Budou dodrženy podmínky vyjádření Úřadu městského obvodu Pardubice IV pod č.j.: UMO4/779/2026/OIDHS/Sm/4 ze dne 3.6.2026:
· Při realizaci stavby nesmí být přilehlá stezka pro chodce a cyklisty vlivem stavby nebo související dopravy narušena a znečišťována. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno.
· Stavba bude prováděna takovým způsobem, aby neomezila provoz na stezce pro chodce a cyklisty v ulici Vodárenská.
· Před realizací stavby požadujeme provedení pasportu dotčené stezky pro chodce a cyklisty (fotodokumentaci). Zpracovaný pasport bude předložen Městskému obvodu Pardubice IV před zahájením stavby.
· Požadujeme upozornit chodce a cyklisty o pohybu stavební techniky přes stezku pro chodce a cyklisty pomocí přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací.
· Případné poškození bude neprodleně odstraněno a stezka bude uvedena do původního stavu.
· Před zahájením stavby bude Úřadu městského obvodu Pardubice sdělen kontakt (telefonní číslo, e-mail) na stavbyvedoucího, či kontaktní osobu, která bude záměr provádět.
· Pokud stavební práce budou probíhat na veřejném prostranství ve vlastnictví Statutárního města Pardubice, je stavebník povinen před zahájením stavebních prací požádat o vydání souhlasu s užíváním tohoto prostranství Úřad městského obvodu Pardubice IV, odbor investic, dopravy, a hospodářské správy minimálně 30 dní předem.
· S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, musí stavebník nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. 
25. Bude dodržena podmínka stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje pod zn.: KHSPA 17473/2026/HP-Pce ze dne 15.7.2026:
· Nejpozději před uvedením stavby do užívání bude v souladu s § 2 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 45a odst. 4 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na KHS předložen protokol akreditované laboratoře o měření udržované osvětlenosti ͞ Em (intenzity elektrického osvětlení) na pracovišti, který bude dokládat splnění požadovaných normových hodnot dle ČSN EN 12 464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovišť – Část 1: Vnitřní pracoviště v jednotlivých místech pracovních úkolů nebo činnosti. 
26. Před zahájením stavby budou zhotoviteli předána všechna vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a zařízení, která budou aktualizována (v případě uplynutí jejich platnosti). Stavebník zajistí, aby na stavbě nebo staveništi byly k dispozici všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
27. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do dokončení stavby.
28. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí podle ustanovení § 235 zákona č. 283/2021 Sb., nový stavební zákon. Stavebník pro vydání kolaudačního rozhodnutí zajistí, aby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. 
 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2


Odůvodnění:
Dne 30.7.2026 podal stavebník žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení.
[bookmark: _Hlk153054344]Podklady žádosti:
· plná moc k zastupování stavebníka,
· projektová dokumentace zpracovaná oprávněnou osobou,
· souhlasy všech účastníků řízení se záměrem vyznačené na situačním výkresu dokumentace,
· jednotné environmentální stanovisko Magistrátu města Pardubic, Odboru životního prostředí pod č.j.: OŽP/121286/26/Ri ze dne 22.6.2026,
· stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje pod zn.: KHSPA 17473/2026/HP-Pce ze dne 15.7.2026,
· vyjádření Úřadu městského obvodu Pardubice IV pod č.j.: UMO4/779/2026/OIDHS/Sm/4 ze dne 3.6.2026.
[bookmark: _Hlk153964370]
Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebník o to požádal a
a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
b) nejde o záměr EIA,
c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,
e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.
[bookmark: _Hlk153055279][bookmark: _Hlk50439867][bookmark: _Hlk153054939][bookmark: _Hlk153053884]Stavební úřad posoudil, zda je záměr v souladu s
a)   územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území,
b)  cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán,
c)   požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
d)   požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy,
e)   požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu,
f)   ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení,
které hodnotí a poměřuje ve vzájemných souvislostech.
Při posuzování souladu záměru s požadavky jiných právních předpisů vycházel stavební úřad z vyjádření nebo závazných stanovisek dotčených orgánů.
Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
CETIN a.s., Služby města Pardubic a.s., GasNet Služby, s.r.o., Statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubic, Odbor majetku a investic, Městský obvod Pardubice IV
 
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru majetkovému, stavebního řádu a územního plánování, které o odvolání rozhodne, a to cestou Magistrátu města Pardubic, stavebního úřadu, u něhož se odvolání podává.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Včas podané a přípustné odvolání má dle ustanovení § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
[bookmark: _Hlk509223424]Stavební úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí povolení stavby zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 



Bc. Jana Novotná
referent stavebního úřadu
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 9000 Kč byl zaplacen dne 25.8.2026.


Obdrží:
účastníci (dodejky/DS)
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgx3v
	sídlo: Teplého č.p. 2014, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2,
v zastoupení: Ivana Votavová, IDDS: rv8879v
	místo podnikání: Podhumenská č.p. 62, Pardubice IV-Staročernsko, 530 02  Pardubice 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
	sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň
Služby města Pardubic a.s., IDDS: yc9gb95
	sídlo: Hůrka č.p. 1803, Bílé Předměstí, 530 12  Pardubice 12
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
	sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2
Statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubic, Odbor majetku a investic, U Divadla č.p. 828, 530 21  Pardubice
Městský obvod Pardubice IV, IDDS: 3kgb22c
	sídlo: Bokova č.p. 315, Pardubičky, 530 03  Pardubice 3
 
dotčené orgány
Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk
	sídlo: Tychonova č.p. 1/1, 160 01  Praha 6-Hradčany
Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova č.p. 44, Pardubice I, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice 2
Úřad městského obvodu Pardubice IV, IDDS: 3kgb22c
	sídlo: Bokova 315, 530 03  Pardubice 3
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86
	sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3 









Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.


Vyvěšeno dne: ..............................			Sejmuto dne: ....................................



Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyrozumění.
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