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MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
STAVEBNÍ ÚŘAD
Štrossova 44, Pardubice 53021


Sp. zn.: SÚ 129991/2026/Se
Č.j.: MmP 136375/2026	Pardubice, dne 14.7.2026
Vyřizuje: Sekyrková Marcela tel.:+420466859177
oprávněná úřední osoba, 340.00, V/10

*S00BX030MR6E*
S00BX030MR6E


ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:
[bookmark: _Hlk153051170][bookmark: _Hlk153963937][bookmark: _Hlk153963918]Magistrát města Pardubic, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení, kterou dne 30.6.2026 podal
Synthesia Power, a.s., IČO 23173114, Semtín 103, 530 02  Pardubice 2,
kterého zastupuje Elektromont servis Brno, spol. s r.o., IČO 02484765, Šámalova 4520, Židenice, 615 00  Brno 15
[bookmark: _Hlk153051523](dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 212 stavebního zákona
p o v o l u j e
ve zrychleném řízení stavbu:
                      Navýšení výkonu trafostanice M22 Pardubice, Semtín
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1155, parc. č. 253/9 v katastrálním území Semtín.

Stavební úpravy  obsahují:
Trafostanici M22 tvoří vstupní místnost, z které se v zadní části vstupuje do chodby vedoucí za trafokomorami k bočnímu vchodu, a v přední části se vstupuje do NN rozvodny (přízemí) a z ní po schodišti do druhého patra, kde se nachází VN rozvodna 6kV (1. nadzemní podlaží) kobkového provedení. V zadní části budovy se nachází čtyři trafokomory. V budově se nachází i další nevyužívané místnosti s vlastními vstupy, které nebudou touto akcí dotčeny. Pro zvýšení technického stavu objektu a snížení spotřeby el. energie na vytápění dojde k výměně dveří v rozvodně NN, vstupní místnosti a chodbě do rozvodny. Rozvodna obsahuje technologie pro rozvod a transformaci elektrické energie pracující na
napěťových hladinách 6kV (VN) a 0,4kV (NN). U dvou trafokomor dojde k demontáži stávajících olejových transformátorů 1x630kVA a 2x50kVA, které budou nahrazeny novými transformátory pro zajištění zvýšené potřeby dodávky elektrické energie pro výrobní technologie společnosti Synthesia Power, a.s. a zvýšení spolehlivosti a komfortu obsluhy včetně možnosti dálkového řízení a signalizace. Nové transformátory 6//0,4kV, 1600kVA budou v suchém provedení s epoxidovou izolací, nehořlavé, třídy hořlavosti F1 ČSN EN 60076-11 a budou připojeny do nadřazeného řídícího systému. U těchto dvou trafokomor dojde k opravě vnitřních omítek a podlah, výměně vstupních vrat. Dále bude uděláno nové osvětlení a nucená ventilace vzduchu (chlazení) vytvořením krytého otvoru pod vraty a podlahou.
V rozvodně NN budou zapojeny nové rozvaděče NN 0,4kV (9 polí). V rozvodně VN budou
instalovány skříně měření s elektroměry. Mezi dotčenými poli, kobkami a trafokomorami budou nové silové kabely VN 6kV s XLPE izolací a kabely NN 0,4kV s PVC izolací.
Stavba se nachází v bezpečnostním pásmu závodu Explosia a.s. v Semtíně, a to: Budova trafostanice M22 – 2. a 3. bezpečnostní pásmo Rozsah ohrožení staveb a jejich poškození je pro daná bezpečnostní pásma určen vyhláškami ČBÚ č.102/1994Sb. a č. 99/1995Sb v platném znění a je definován takto: 2. a 3. bezpečnostní pásmo – lehká poškození staveb, větší rozsah zničení oken Technické řešení stavby musí zohledňovat rozsah poškození, které lze v daném bezpečnostním pásmu v případě mimořádné události očekávat.
Dle vyhl. č. 460/2021 Sb. je nejhorší varianta využití objektu 1. třídy využití. Dle § 7 se jedná o objekt kategorie I. Objekt nepodléhá výkonu státního požárního dozoru.
Jedná se o stávající objekt ve stávajícím  průmyslovém areálu Synthesia, který je napojen na stávající dopravní a technickou infrastrukturu v areálu. 

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval; Ing. Jiří Hudec, Ph.D.
Odpovědný projektant : Ing. Daniel Krejčíř ČKAIT: 1005448,  případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Požárně bezpečnostní řešení , kategorie I, zpracováno oprávněnou osobou  Bc. Zbyněk Tuček, ČKAIT: 0013446. 
3. Před zahájením stavby budou zhotoviteli předána všechna vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a zařízení, která budou aktualizována (v případě uplynutí jejich platnosti).
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) úplné dokončení stavby - závěrečná kontrolní prohlídka
5. Stavba bude prováděna oprávněným zhotovitelem-stavebním podnikatelem. Před zahájením stavebních prací stavebníci předloží stavebnímu úřadu doklady o zhotoviteli stavby (právnické osoby výpis z obchodního rejstříku, fyzické osoby osvědčení o autorizaci). Případná změna stavebního podnikatele v průběhu stavby bude stavebnímu úřadu oznámena.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických    zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů.
8. Investor zajistí na stavbě takové podmínky, které umožní bezpečný a plynulý dopravní provoz na všech dotčených dopravních plochách.
9. Po celou dobu stavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném stavu, a to i pro osobní automobily, bude zajištěn bezpečný přístup k jednotlivým nemovitostem a příjezd pro hasiče, sanitní vozy a vozy havarijní služby. Všechny stávající dopravní plochy nesmí být vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a znečišťovány: případné znečištění musí být neprodleně odstraněno. Materiál a zemina z výkopu nesmí být ani krátkodobě skladována na dopravních plochách.
10. Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a na ochranu tepla.
11. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit dle ustanovení § 14 vyhlášky č. 146/2024 b., o požadavcích na výstavbu.
12. Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody bydlení, a to i v noční době. Stavební práce musí být prováděny tak, aby byly dodrženy platné hygienické předpisy, zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a aby obyvatelé blízkých staveb byli minimálně rušeny zejména hlučností a prašností.
13. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
14. Stavba podléhá kolaudačnímu rozhodnutí. 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Synthesia Power, a.s., Semtín 103, 530 02  Pardubice 2

Odůvodnění:
Dne 30.6.2026 podal stavebník žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení.
Podklady žádosti dle § 184 stavebního zákona:
· Žádost o povolení stavby dle § 4 vyhlášky č. 149/2024 Sb. o provedení některých ustanovení stavebního zákona obsahující údaje dle § 184 odst. 1 písm. a)-c) stavebního zákona
· K žádosti stavebník doložil projektovou dokumentaci vypracovanou v rozsahu dle § 158 odst. 3 stavebního zákona obsahující statické posouzení a požárně bezpečnostní řešení stavby. Dokumentace byla vypracována autorizovanými osobami dle zákona č. 360/1992 Sb.

[bookmark: _Hlk153054939][bookmark: _Hlk153053884]Stavební úřad je povinen předložený záměr posoudit dle požadavků § 193 odst. 1 stavebního zákona v tomto rozsahu, zda je záměr v souladu s:
Územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území
Cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán
Požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů
Požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy
Požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
Ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení
které hodnotí a poměřuje ve vzájemných souvislostech.
Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Okruh účastníků řízení byl vymezen dle § 182 stavebního zákona na stavebníka, který je současně i vlastníkem dotčených pozemků; Obec; dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím přímo dotčeno. Stavební úřad zahrnul do okruhu účastníků řízení vlastníky přímo sousedících pozemků a staveb na nich. Dále byly do okruhu účastníků řízení zahrnuti vlastníci a správci dotčených inženýrských sítí.
Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebník o to požádal a byly splněny podmínky dané § 212 stavebního zákona:
0. obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
0. nejde o záměr EIA,
0. nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
0. stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,
c) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.
Posouzení stavebního úřadu:
[bookmark: _Hlk153055279]Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
 
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odbor majetkový, stavebního řádu a územního plánování Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
[bookmark: _Hlk509223424]Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Při provádění stavby je stavebník povinen
· oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
· před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
· zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
· ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
· ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
· oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.
Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.




Marcela Sekyrková
referent stavebního úřadu
 




Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 6 písm. c) ve výši 2000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Synthesia Power, a.s., IDDS: 29q2m9a
	sídlo: Semtín č.p. 103, 530 02  Pardubice 2
Elektromont servis Brno, spol. s r.o., IDDS: 39d8hph
	sídlo: Šámalova č.p. 4520/62b, Židenice, 615 00  Brno 15 – Jiří Hudec
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